board=uno
boardsmanager.additional.urls=https://mcudude.github.io/MicroCore/package_MCUdude_MicroCore_index.json,https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json
build.verbose=false
build.warn_data_percentage=75
cache.enable=true
compiler.cache_core=true
compiler.warning_level=none
console=true
console.auto_clear=true
console.error.file=stderr.txt
console.length=500
console.lines=4
console.output.file=stdout.txt
custom_BOD=13_disabled
custom_clock=ATtinyX5_internal16
custom_cpu=ATtinyX5_attiny45
custom_eeprom=13_keep
custom_timing=13_micros_enabled
editor.antialias=true
editor.auto_close_braces=true
editor.caret.blink=true
editor.code_folding=false
editor.divider.size=2
editor.external=false
editor.font=Monospaced,plain,12
editor.indent=true
editor.invalid=false
editor.keys.alternative_cut_copy_paste=true
editor.keys.home_and_end_beginning_end_of_doc=false
editor.keys.shift_backspace_is_delete=true
editor.languages.current=
editor.linenumbers=false
editor.save_on_verify=true
editor.tabs.expand=true
editor.tabs.size=2
editor.update_extension=true
editor.window.height.default=600
editor.window.height.min=290
editor.window.width.default=500
editor.window.width.min=400
export.applet.separate_jar_files=false
export.application.fullscreen=false
export.application.platform=true
export.application.stop=true
export.delete_target_folder=true
gui.scale=auto
ide.accessible=false
last.ide.1.8.0.daterun=1644738622
last.ide.1.8.0.hardwarepath=C:\Users\PowerLab\Desktop\Arduino_1.8.0\hardware
last.ide.1.8.19.daterun=1644760489
last.ide.1.8.19.hardwarepath=C:\Users\PowerLab\Desktop\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\hardware
last.screen.height=746
last.screen.width=1016
last.serial.location=0,0,1036,379
last.sketch.count=0
last.sketch.default.location=258,73,500,600,414,0
last.sketch.default.path=C:\Users\PowerLab\AppData\Local\Temp\untitled983047290.tmp\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino
last.sketch0.location=-8,-8,1032,732,546,6
last.sketch0.path=C:\Users\PowerLab\Desktop\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.2.0\libraries\EEPROM\examples\eeprom_clear\eeprom_clear.ino
last.sketch1.location=-8,-8,1032,732,546,6
last.sketch1.path=C:\Users\PowerLab\Desktop\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\relay-bypass\relay-bypass.ino
last.sketch2.location=89,18,500,600,414,0
last.sketch2.path=C:\Users\PowerLab\Desktop\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.2.0\libraries\EEPROM\examples\eeprom_clear\eeprom_clear.ino
platform.auto_file_type_associations=true
preferences.readonly=false
preproc.color_datatype=true
preproc.enhanced_casting=true
preproc.imports.list=java.applet.*,java.awt.Dimension,java.awt.Frame,java.awt.event.MouseEvent,java.awt.event.KeyEvent,java.awt.event.FocusEvent,java.awt.Image,java.io.*,java.net.*,java.text.*,java.util.*,java.util.zip.*,java.util.regex.*
preproc.output_parse_tree=false
preproc.save_build_files=false
preproc.substitute_floats=true
preproc.substitute_unicode=true
preproc.web_colors=true
programmer=arduino:arduinoasisp
proxy.manual.hostname=
proxy.manual.password=
proxy.manual.port=
proxy.manual.type=HTTP
proxy.manual.username=
proxy.pac.url=
proxy.type=auto
recent.sketches=C:\Users\PowerLab\Desktop\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino,C:\Users\PowerLab\Desktop\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\relay-bypass\relay-bypass.ino,C:\Users\PowerLab\Desktop\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.2.0\libraries\EEPROM\examples\eeprom_clear\eeprom_clear.ino,C:\Users\PowerLab\Desktop\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\examples\11.ArduinoISP(ProMicro)\ArduinoISP_ProMicro\ArduinoISP_ProMicro.ino,C:\Users\PowerLab\Desktop\ArduinoISP_ProMicro\ArduinoISP_ProMicro.ino,C:\Users\PowerLab\Desktop\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\examples\11.ArduinoISP(ProMicro)\ArduinoISP\ArduinoISP.ino
run.display=1
run.options=
run.options.memory=false
run.options.memory.initial=64
run.options.memory.maximum=256
run.present.bgcolor=#666666
run.present.exclusive=false
run.present.stop.color=#cccccc
serial.databits=8
serial.debug_rate=9600
serial.line_ending=1
serial.parity=N
serial.port=COM4
serial.port.file=COM4
serial.port.iserial=
serial.stopbits=1
sketchbook.path=sketchbook
software=ARDUINO
target_package=arduino
target_platform=avr
theme.file=
update.check=true
update.id=-179739707741954222
update.last=1644738058417
upload.using=bootloader
upload.verbose=false
upload.verify=true
